점자 표시기(아두이노)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구현요소 | 진도 | 문제점 | 해결방안 |
| 회로도 | 40% | 높은 전압으로 인해 전선의 파손 위험이 있음  전원 케이블을 직접 뜯어서 사용하는 것으로 케이블 손상의 위험성이 있음  전원 단자를 직접 납땜해야 하므로 전선의 오작동이 있을 수 있음 | 전선의 규격을 파악하여 23AWG이상을 사용하도록 함  전원 케이블은 여분을 준비하도록 함  전원 단자를 여러 개 준비하여 납땜을 주의하여 하도록 함 |
| 코드 | 10% | 한 글자에서 초성 중성 종성을 하나씩 떼는 데 어려움이 있음 | 배열을 만들고, 반복문을 통하여 직접 하나씩 대조하도록 함 |